|  |
| --- |
| **Утверждена**постановлением администрации (наименование документа об утверждении, включая\_\_\_\_\_\_\_ЗАТО Александровск наименование органов \_\_\_\_\_Мурманской области органов местного самоуправления, принявших решение об утверждении)от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. №\_\_\_\_ |

**Схема размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки технических или других средств**

**передвижения инвалидов вблизи их места жительства,**

**подготовка которой осуществляется в форме документа**

**на бумажном носителе**

|  |
| --- |
| **Вид объекта:** некапитальное строение, дерево-металлический гараж |
| **Площадь земельного участка:**50 кв. м |
| **Местоположение объекта**: г. Полярный, ул. Котельникова |
| **Требования к внешнему виду объекта:**- окраска гаражных строений должна быть выполнена в единой цветовой гамме;- должна сохраняться целостность конструкций гаражных строений;- гаражные строения должны иметь габаритные размеры в ширину не более 4 м и в длину не более 6 м, иметь не более 1 этажа;- должны быть выполнены из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений;- не должны иметь прочной связи с землей и конструктивные характеристики таких строений должны обеспечивать их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба;- не должны нарушать противопожарные требования, ухудшать визуальное восприятие городской среды и застроенных прилегающих территорий;- хозяйствующие субъекты обязаны обеспечивать постоянный уход за внешним видом принадлежащих им объектов: содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять повреждения. |
| **Срок размещения объекта**: 10 лет |
| **Обозначение характерных****точек границ** | **Координаты, м** |
| **X** | **Y** |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 668825.22 | 1456970.76 |
| н2 | 668823.37 | 1456976.47 |
| н3 | 668815.45 | 1456973.91 |
| н4 | 668817.29 | 1456968.20 |
| н1 | 668825.22 | 1456970.75 |
| Масштаб 1: 500словные обозначения:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** - границы земельного участка |